**Техническое задание на поставку служебного автомобиля для ЦА ОАО «Кыргыз почтасы».**

**Общие данные:**

1. Год выпуска - не ниже 2017 г.
2. Поколение 2014-2021гг.
3. Страна сборки модели - Южная Корея;
4. Кузов- минивен;
5. Количество мест- 8/9;
6. Снаряженная масса, кг – 2140;
7. Время разгона с места до 100 км/ч, с - 13.6;
8. Цвет кузова – темный;
9. Пробег не более – 100 тыс.км
10. Наличие удостоверяющих документов о показаниях одометра и целостности кузова.

**Размеры, мм:**

1. Длина – 5115;
2. Ширина – 1985;
3. Высота – 1755;
4. Колесная база – 3060;
5. Колея передняя/задняя - 1740 / 1747;
6. Дорожный просвет- 170.

**Двигатель:**

1. Тип – дизель;
2. Расположение - переднее, продольное;
3. Рабочий объем, куб.см – 2199;
4. Степень сжатия - 16.0;
5. Тип наддува – турбонаддув;
6. Система питания двигателя- дизель;
7. Число и расположение цилиндров – 4;
8. Число клапанов – 16;
9. Мощность, л.с./ об/мин- 202;
10. Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин- 441 / 1750 – 2750.

**Трансмиссия:**

1. Тип - автомат 6;
2. Привод- передний.

**Подвеска:**

1. Передних колес - независимая, пружинная;
2. Задних колес - независимая, пружинная.

**Расход топлива:**

1. Городской цикл - 10.1;
2. Загородный цикл - 7.9;
3. Смешанный цикл - 9.2;
4. Топливо - ДТ;
5. Емкость топливного бака, л – 80.

**Навигационное и видео оборудование:**

1. Полноцветный ЖК-монитор (7");
2. Система навигации;
3. Камера заднего обзора.

**Аудио системы:**

1. Радио;
2. Поддержка MP3;
3. Дополнительное оборудование аудиосистемы 6 динамиков, USB, AUX.

**Электропакет салона**

1. Центральный замок;
2. Ключ ДУ (дистанционный ключ);
3. Электрические стеклоподъемники передние;
4. Электрические стеклоподъемники задние.

***Примечание:***

***По получению автомобиля будет проведена проверка на наличие удостоверяющих документов о показаниях одометра, целостности кузова и на агрегаты узлов в сервис центре по обслуживанию автомобилей соответствующей модели.***